配置ANT参数

频道配置成功

au8TestMessage[1] [2][3]位作为计数器位

如果消息发送失败

au8TestMessage[5] [6][7]位作为消息计数器位

如果是ANT\_TICK

如果是ANT\_DATA

将数据解析成LCD显示的ASCII字符

处理来自ANT的消息

打开通道

排队ANT频道设置